**附件1**

**相关参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **单位** | **数量** | **参数要求** | **备注** |
| 1 | 布窗帘 | 米 | 120 | 1.纤维含量：100%聚酯纤维。  2.遮光率：90%以上。  3.甲醛含量：≤75mg/kg。  4.PH值：4.0-8.5。  5.异味：无异味。  6.按照1:2皱褶比例。要求该布料不易起球，不易掉毛，手感柔顺，耐清洗不缩水，防静电的功效，环保安全。 | 该项120米为1:2皱褶后米数。该项每米投标报价应包含辅材价格（即辅材不单独报价），高度2.9米。 |
| 2 | 塑料卷帘 | 平方 | 26 | 1.成分：100%涤纶。  2.遮光率：80%以上。  3.涂层工艺：丙烯酸涂层。  4.功能：防紫外线。  5.材质：新型环保材质。 | 该项平方数为8个窗户总平方数。 |
| 3 | 皮门帘（两边带磁铁） | 平方 | 6 | 1.材质：PVC。  2.厚度：1.7-2.0mm。  3.颜色：透明。  4.透光率：85%以上。  5.低温弯折性：-20℃，1小时无裂痕。  6.吸水率：0.14g/cm²。 | 该项平方数为2个门总平方数。单个门尺寸：1.5m×2m。 |

**附件2**

**报 价 清 单（参照格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 布窗帘 | 米 | 120 |  |  |  |
| 2 | 塑料卷帘 | 平方 | 26 |  |  |  |
| 3 | 皮门帘（两边带磁铁） | 平方 | 6 |  |  |  |
| **合计报价** | | | | |  |  |