**医用等离子体空气消毒机参数**

1. 等离子空气净化消毒机为医用级别，可消毒杀菌净化空气；

持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2700000个/m³，达到十万级洁净度；对气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌等杀灭率≥95%；（以上要求须提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1. 可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；
2. 额定循环风量≥1000m³/h，适用100m³体积，滚轮可移动式；
3. 过滤器清洗维护报警、风机故障报警；
4. 机器使用寿命≥50000h；

6、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。