|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量（台） | 最高限价（元） | 备注 |
| 输液泵 | 2 | 8000 | 最高限价为总价 |

**具体参数：**

1、液晶屏幕可触屏操作，开门灯

2、至少具有速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、微量模式模式可选

3、输液速度范围1-1200mL/h，输液精度±5%

4、自锁功能止液夹

5、对阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数等异常具有报警功能

6、具有温度检测电池功能

7、具有电机异常检测功能，电机运行异常，即刻报警并停止运行

8、具有键盘锁功能

9、具有储电功能